湖北工程学院动火作业审批表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **校内申请单位** |  | **校内现场安全负责人（监火人）及联系电话** |  |
| **动火施工单位** |  | **动火作业人员** |  |
| **动火部位** |  | **动火方式** |  |
| **动火时间** | **自 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分** |
| **动火原因** |  |
| **主要安全措施、配备的消防器材及周边情况** |  |
| **安全承诺** | 我单位承诺遵守动火作业操作规程和安全规范，严格按照申请内容实施动火作业，确保作业安全。 动火施工单位负责人签字（公章）：  年 月 日 |
| **申请单位意见** |  负责人签字（公章）： |
| **保卫处意见** |  负责人签字（公章）： |
| **动火作业****安全规定** | **动火前 “九不”**1.防火、灭火措施不到位不动火。2.周围的易燃杂物未清除不动火。3.附近难以移动的易燃结构物未采取安全防范措施不动火。4.凡盛装过油类等易燃液体的容器、管道，未经洗刷干净、排除残存油质不动火。5.凡盛装过气体受热膨胀有爆炸危险的容器和管道不动火。6.凡储存有易燃、易爆物品的车间、仓库和场所，未经排除易燃易爆危险的不动火。7.在进行高空焊割作业时，下面的可燃物未清理或未采取安全防护措施的不动火。8.未配备相应的灭火器材不动火。9.地下室、地沟及检查井等密闭空间未探明是否有可燃气体、无排风设施不动火。**动火中“四要”**1.要在动火前指定现场安全负责人。2.现场安全负责人和动火人员要经常注意动火情况，发现不安全苗头时立即停止动火。3.要在引发火灾或爆炸事故时，要立即报警和组织疏散扑救。4.动火人员要严格执行安全操作规程。**动火后“一清”**完成动火作业后，动火作业人员和现场负责人要彻底清理现场火种，并确认无火灾隐患后方能离开。 |

**备注：**1.本审批表为动火作业许可，不得转借、涂改和伪造。

2.办理动火作业许可手续时，请携带施工许可证明复印件、操作人员职业资格证书复印件、动火作业施工方案（含详细动火作业时间及动火作业部位照片）及应急处置预案。